**Załącznik nr 10 do SIWZ**

**WYKAZ**

**ulic, chodników, ciągów pieszych i placów objętych utrzymaniem zimowym na terenie miasta Dobre Miasto**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis warunków ruchu na jezdni, chodnikach, ciągach pieszych  i placach** | **Dopuszczalne odstępstwa po ustaniu zjawisk** | | **Nazwa ulicy** | **Powierzchnia**  **ulicy [m2]** | | **Pow. chodnika [m2]** | | **Pow. ciągów pieszych i placów [m2]** |
| **Śnieg** | **Śliskość zimowa** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | | **8** |
|  | - jezdnia i chodnik w stanie odśnieżonym i posypanym na całej szerokości.  - ciągi piesze i place udrożnione i posypane. | - luźny do 2 godz.  - błoto pośniegowe do 3 godz.  - zajeżdżony, występująca cienka warstwa nieutrudniająca ruchu  - zaspy, języki śniegowe lokalnie do 3 godz. | - gołoledź do 2 godz.  - gołoledź pośniegowa do 2 godz.  - lodowica do 3 godz. | Armii Krajowej | 1.072 | | - | | - |
|  | Artylerzystów | 985 | | - | | - |
|  | Bema | 682 | | 292 | | - |
|  | Chłopickiego | 986 | | 406 | | - |
|  | Chodkiewicza | 1.110 | | 856 | | - |
|  | Cmentarna | 675 | | 330 | | - |
|  | Dąbrowskiego | 1.333 | | 96 | | - |
|  | Długa | 2.502 | | - | | 150 |
|  | Fabryczna | - | | 2.552 | | 7.861 |
|  | Gałczyńskiego | 1.640 | | - | | - |
|  | Garnizonowa | - | | 1.604 | | 2.436 |
|  | Gdańska | 2.855 | | 2.021 | | 307 |
|  | Górna | 4.816 | | 260 | | 7285 |
|  | Górna-Stodoła Kultury | 1.940,48 | | 510,27 | | 820,07 |
|  | Grudziądzka | 4.360 | | 1.219 | | 8.642 |
|  | Grunwaldzka | 390 | | 1.778 | | 2.871 |
|  | Jana Pawła II | 2.560 | | 471 | | 297 |
|  | Jeziorańska | - | | 471 | | 1.632 |
|  | Kajki | 600 | | - | | - |
|  | Kilińskiego | 332 | | 324 | | - |
|  | Kochanowskiego | 1.039 | | - | | - |
|  | Kolejowa | 1.885 | | 892 | | - |
|  | Konopnickiej | 967 | | - | | - |
|  | Kopernika | 4809,99 | | 2222,46 | | - |
|  | Kościuszki | 3.665 | | 1.530 | | 1.192 |
|  | Krasickiego | 1.360 | | - | | - |
|  | Krótka | 1.660 | | 461 | | 108 |
|  | Legionów | 980 | | - | | 1.400 |
|  | Lotników | 1.116 | | 29 | | 71 |
|  | Łużycka | - | | 2.715 | | 5.616 |
|  | Malczewskiego | 701 | | 811 | | 150 |
|  | Mickiewicza | 4.298 | | - | | 555 |
|  | Milewicza | 1.565 | | - | | - |
|  | Nalepy | 954,50 | | - | | - |
|  | Norwida | 400 | | - | | - |
|  | Ogrodowa | 1.233 | | - | | 168 |
|  | Olsztyńska | 3.218 | | 4.005 | | 3.075 |
|  | Orła Białego | 1.970 | | 2.495 | | 2.362 |
|  | Piechurów | 2.730 | | 292 | | 75 |
|  | Pionierów | 2.089 | | 1.202 | | 873 |
|  | Plac 1-go Sierpnia | 775 | | 558 | | - |
|  | Plac Jana Pawła II | - | | 312 | | - |
|  | Poniatowskiego | 696 | | 586,42 | | - |
|  | Poprzeczna | 840 | | 210 | | - |
|  | Prusa | 600 | | - | | - |
|  | Pułaskiego | 2.435 | | 1738,07 | | - |
|  | Reja | 517 | | - | | 396 |
|  | Reymonta | 1.158 | | - | | - |
|  | Rzeszutka | - | | 623 | | 92 |
|  | Saperów | - | | - | | 150 |
|  | Sienkiewicza | 913 | | - | | - |
|  | Sierakowskiego | 750 | | 60 | | - |
|  | Słoneczna | 975 | | 103 | | - |
|  | Słowackiego | 900 | | - | | 250 |
|  | Sowińskiego | - | | - | | 3861 |
|  | Spichrzowa | - | | - | | 884 |
|  | Sucharskiego | 378 | | 52,19 | | - |
|  | Sułkowskiego | 568 | | 264 | | - |
|  | Ścieżka rowerowa Dobre Miasto-Knopin | **-** | | 4.910 | | **-** |
|  | Świerczewskiego | 1.888 | | 155 | | - |
|  | Traugutta | 1.707 | | 619 | | - |
|  | Tuwima | 385 | | - | | 470 |
|  | Ułańska | 868 | | 75 | | - |
|  | Warszawska | 1.155 | | 1.366 | | 4.534 |
|  | Wojska Polskiego | - | | 5.444 | | 4.296 |
|  | Wybickiego | 204 | | 110,68 | | - |
|  | Zientary-Malewskiej | 932 | | - | | - |
|  | Zwycięstwa | 7.700 | | 3.736 | | 6.448 |
| **RAZEM:** | | | | | **91.822,97** | **50.767,09** | | **69.327,07** | |

W przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków drogowych do posypywania ulic należy użyć mieszanki solnej 4,10 lub 20% - w zależności od potrzeb, lub zgodnie z dyspozycją zamawiającego. Na skrzyżowaniach i wzniesieniach stosować podwojoną dawkę mieszanki.

Masa sprzętu do zimowego utrzymania chodników nie może przekraczać masy 1300 kg.