Urząd Miejski w Dobrym Mieście

ul. Warszawska 14

11-040 Dobre Miasto

Dobre Miasto, 01.03.2024 r.

FR.271.5.2024

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn. **Przebudowa ulicy Nalepy w Dobrym Mieście wraz z budową kanalizacji deszczowej**

*Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem nr 2024/BZP 00105950/01 z dnia 14.02.2024 r.*

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, zamawiający wyjaśnia co następuje:

1. Prosimy o udostępnienie oddzielnego opracowania dotyczącego oświetlenia hybrydowego, zgodnie z zapisami z PZT. Prosimy jednocześnie o jednoznaczne wskazanie wytycznych oraz ilości zestawów oświetlenia hybrydowego, które są przedmiotem niniejszego postępowania.

Odp. Oświetlenie solarne nie wchodzi w zakres zadania.

1. Prosimy o przekazanie wszystkich aktualnych uzgodnień. Warunków technicznych oraz zaakceptowanych dokumentacji przez odpowiednich operatorów infrastruktury zarówno elektroenergetycznej, jak i telekomunikacyjnej, tj. ENERGA-OPERAOR oraz ENERGA-OŚWIETLENIE, ORANGE POLSKA. Brak powyższego uniemożliwia wykonanie zabezpieczenia w/w infrastruktury lub przebudowy.

Odp. Dokumentacja techniczna została złożona na Naradę koordynacyjną i uzyskała pozytywny protokół zatwierdzający budowę kanalizacji deszczowej. Jednym z operatorów sieci opiniujących projekt była Energa operator. Uzgodnienie/Warunki stanowią załącznik do Protokołu z Narady Koordynacyjnej. Orange nie miała swojego stanowiska gdyż kabel teletechniczny był elementem projektowanym. Wobec powyższego podczas wykonywania projektu zaprojektowano na nim rury osłonowe. O ile kabel został wbudowany i nie ma zabezpieczenia rurami osłonowymi, Wykonawca ma obowiązek ten kabel zabezpieczyć poprzez ułożenie go w rurze osłonowej.

Burmistrz

/-/

Jarosław Kowalski